Правильная верстка книги для печати
Если вы решили сделать подготовку книги к печати самостоятельно и при этом не вникать в  тонкости, вам все равно не обойтись без нормального редактора (word на эту роль, к сожалению, не годится, хотя с помощью различных надстроек и неограниченного времени многим удается создавать в этой программе приличные макеты).
Правильная верстка книги делается в редакторах по типу Adobe InDesign (в нем получается все быстро и корректно), научные книги с множеством формул верстаются в LaTeX'е, есть и другие издательские программы, на выходе создающие требуемый PDF.
Многие типографии жестко ограничивают своих авторов рамками технических требований, мы же постарались эти требования сделать максимально понятными и выполнимыми.
Компоновка книги
· Одна страница — одна полоса верстки книги. Не делайте, пожалуйста, лишнюю работу, располагая страницы разворотами или делая спуски полос, нам все равно это в большинстве случаев придется переделывать.
· Количество страниц всегда должно быть кратно четырем. И обязательна нужна нумерация страниц.
· Предоставляемый файл должен быть многостраничным, а не набором отдельных страниц. Обложка предоставляется отдельным файлом.
· Внутреннее поле для книги лучше сделать побольше (не менее 20 мм. от сгиба для мягкой обложки и 15 мм — для твердого переплета, внешние — хотя бы не менее 10 мм.)
· Макет обложки рассчитывается с учетом корешка, толщина которого, в свою очередь, зависит от типа бумаги и типа переплета.
Цвета, объекты, краски, заливки
· Все цвета должны быть либо в цветовых моделях CMYK, либо в Grayscale. Использование RGB запрещено. Если необходимы дополнительные краски, их нужно указать отдельно в классификации PANTONE solid.
· Большим черным объектам лучше придавать заливку глубоким черным цветом.
· Если элементы оформления подходят к краям, необходимо сделать выпуск за обрезной формат не менее 5 мм.
· Текст, который должен быть черным, никогда не красьте в черный составной, особенно если это текст небольшого размера.
· Проверьте оверпринты: в издательских программах черный текст печатается по умолчанию поверх объектов, если вам нужно что-то другое, измените соответствующий overprint либо проинформируйте нас о перекрывающихся цветах.
· Сумма всех красок не должна быть выше 300%.
· Все заливки и прозрачности должны быть растрированы вместе с фоном
· Не применяйте прозрачность к растровым объектам, окрашенным в спотовые цвета, объект может исчезнуть из публикации.
· Не делайте слишком мелкие линии, они могут не пропечататься.
Встроенные объекты
· В процессе верстки книги никогда ничего не копируйте через clipboard прямо в публикацию. Внешние файлы помещайте командой «Импорт».
· Делайте картинки в графических или векторных редакторах с разрешением не менее 300 dpi. Для черно-белых изображений разрешение должно быть выше примерно в два раза.
· [bookmark: _GoBack]Альфа-каналы и слои склеиваются, цветовые профили не включаются в изображение, предназначенное для импорта в публикацию.
· При выводе PDF опция внедренного цветового профиля должна быть отключена.
· Растровая графика создается и импортируется без компрессии, в полном разрешении. Не забудьте про припуск за обрезной формат, если иллюстрация планируется до края страницы.
· Формулы, полученные из LaTeX или MathType в форматах EPS или WMV, также хорошо будет сохранить в отдельной папке.
· Все иллюстрации, фигурирующие в книге, должны быть обязательно приложены отдельно в соответствующей папке.
Если верстка книг представляется вам сложным процессом, на который не хочется затрачивать время, наше издательство выполнит эту работу за вас в короткие сроки и за приемлемую цену. Все, что от вас понадобится, — это текст в любом виде (можно в виде рукописи от руки).

